[별표 3]

사후봉사업자의 시설과 기술인력기준(시행규칙 제17조관련)

구 분	대형사후봉사업소	중형사후봉사업소	소형사후봉사업소
1. 시설기준
□ 옥내작업장	500□ 이상	150□ 이상	50□ 이상
□ 수리장비	크레인 또는 호이스트(2톤 이상)	호이스트, 체인블럭 또는 리프트(2톤 이상)
□ 부품관리 전산화시스템	확보할 것	확보할 것
2. 인력기준
	다음 각목의 어느 하나에 해당하는 자 3인 이상과 수리보조자 1인 이상	대형사후봉사업소의 가목 내지 다목의 어느 하나에 해당하는 자 1인 이상과 수리보조자 2인 이상	대형사후봉사업소의 가목 내지 다목의 어느 하나에 해당하는 자 1인 이상과 수리보조자 1인 이상
	가. 국가기술자격법에 의한 기계분야 산업기사 이상의 자격을 가진 자
	나. 국가기술자격법에 의한 기계분야 기능사 이상의 자격을 가지고 3년 이상 당해 업무에 종사한 자
	다. 기계분야의 정비 또는 수리분야에서 5년 이상의 경력을 가진 자

주) 1. 인력기준은 사후봉사업자 자신의 자격도 포함됨.

2. 옥내작업장은 수리□정비시설, 수리용부품 보관시설을 포함함.

3. 부품관리 전산화시스템은 사후봉사업소와 제조업체 및 부품센터와의 연계관리가 가능하여야 함.